Product program / Wireless / Beltpack

WM-D5300    -C7

L’émetteur ceinture numérique fonctionnera dans la bande UHF entre 606 MHz et 636 MHz en appliquant le principe de diversité réelle numérique pour améliorer la réception, offrant jusqu’à 32 canaux de diffusion simultanée. L’émetteur sera utilisé avec des microphones en option, exclusivement pour des applications vocales. La largeur de bande audio sera comprise entre 100 Hz et 12 kHz et la transmission de puissance ne dépassera pas 50 milliwatts. L’émetteur pourra fonctionner en continu jusqu’à 8 heures avec une seule pile AA ou une pile rechargeable dédiée. Des contacts seront présents à la base de l’unité pour faciliter la recharge de la pile rechargeable interne avec un chargeur dédié. L’émetteur sera pourvu d’un voyant lumineux à trois couleurs d’état de la batterie qui est en vert lorsqu’elle est pleine puis passe au orange puis au rouge au fur et à mesure qu’elle perd sa charge. L’état de la batterie est également transmis au récepteur. L’émetteur sera pourvu d’un interrupteur marche/arrêt facilement accessible de l’extérieur de la ceinture ou en faisant simplement coulisser le couvercle de la pile pour révéler des fonctions supplémentaires : sélection de banque, sélecteur de canal, sélecteur de sensibilité du microphone, commutateur de réglage du chiffrement avec indicateur d’état, commande de réglage du code qui évite toute interférence entre les canaux partageant la même fréquence (le réglage de code est activé lorsque la fonction de chiffrement n’est pas paramétrée). La finition sera en résine ABS noire avec des dimensions de 62 (L) x 185 (H) x 19 (P) mm pour un poids de 90 g (pile incluse).