Product program / Wireless / Beltpack

WM-D5300    -C7

Цифровой поясной передатчик должен работать в диапазоне UHF между 606 МГц - 636 МГц с использованием принципа цифрового истинного разнообразия для улучшения приема, позволяющего одновременно транслировать до 32 каналов. Передатчик должен использоваться с дополнительными микрофонами исключительно для речевых приложений. Полоса пропускания звука должна составлять от 100 Гц до 12 кГц, а передаваемая мощность не должна превышать 50 милливатт. Передатчик должен быть способен непрерывно работать до 8 часов от одной батареи типа АА или специальной перезаряжаемой батареи. На основании устройства должны быть контакты, позволяющие легко заряжать внутреннюю аккумуляторную батарею с помощью специального зарядного устройства. Передатчик должен иметь трехцветную индикаторную лампу состояния батареи, которая по мере разряда батареи загорается от зеленого к оранжевому, а затем к красному. Состояние батареи также передается на приемник. Передатчик должен иметь переключатель ON/OFF, который легко доступен на внешней стороне поясного ранца и простым сдвигом крышки батарейного отсека открывает дополнительные функции: выбор банка, селектор каналов, селектор чувствительности микрофона, переключатель настройки шифрования с индикатором состояния, контроль установки кода, который предотвращает помехи между каналами, использующими одну и ту же частоту (установка кода действует, когда функция шифрования не установлена). Корпус должен быть выполнен из черной ABS-смолы, иметь размеры 62 (ш) x 185 (в) x 19 (г) мм (2,44" x 7,28" x 0,75") и вес 90 г (0,2 фунта) (с батареей).