Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-4820   ER

UHF Empfangs-Grundgerät mit internem Vorverstärker und Antennenverteiler zur Aufnahme von 2 Drahtlos-Empfangsmodulen WTU-4800, Bedienfeld mit Netzschalter, Pegelsteller, Empfangs- und Übersteuerungsanzeige, 2 BNC Antenneneingangsbuchsen, 1 BNC Antennenausgangsbuchse, symmetrischer NF-Ausgang über XLR-Buchsen, unsymmetrisch über Klinkenbuchsen, Mischeingang über Klinkenbuchse, externe Betriebsspannungszuführung, eine oder zwei Einheiten zu 1 HE mit optionalem Zubehör in 19-Gestellschränke einbaubar
  Antenneneingang: BNC, 75 Ohm
UHF Frequenzbereich: 690 - 870 MHz
Übertragungsbereich: 50 - 18000 Hz
Dynamikbereich: &gt; 102 dB (IHF-A)
Ausgänge: 1x XLR, -14 dBV (Line-Pegel), 2x Klinke 6,3 mm, -20 dBV
Mischeingang: 1x Klinke 6,3 mm, -20 dBV
Farbe: schwarz
Fabrikat: TOA
Typ: WT-4820