Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5800   C07ER

Professioneller UHF True Diversity Empfänger mit PLL Synthesizer, 64 Kanäle, bis zu 16 intermodulationsfreie Frequenzen für gleichzeitige störungsfreie Übertragung mehrerer Funkmikrofone, frontseitiger Einschalter, Pegelsteller, LC-Display zur Anzeige der Empfangsfrequenz sowie HF- und Audiosignalpegel, 2 BNC Antenneneingangsbuchsen mit Phantomspeisung für aktive Antennen, 2 Antennenausgänge, automatische Suchfunktion (Scan) für verfügbare freie Frequenzen, Audio-Ausgänge symmetrisch über XLR-Buchse und unsymmetrisch über Klinkenbuchse, unterschiedliche Ausgangspegel, Mischeingang über Klinkenbuchse, Batterie-Statusanzeige des empfangenen Funkmikrofons, Kennsignalsystem zur Vermeidung von Störgeräuschen in hochfrequenztechnisch schwieriger Umgebung bei abgeschaltetem Funkmikrofon, Kommunikations­port zum Anschluss eines PCs für die Scan-Funktion und zur Änderung der am Empfänger einstellbaren Trägerfrequenzen aus 1401, bzw. 1441 möglichen Frequenzen, 19-Zoll einbaufähig mit optionalem Montageset; zwei Antennen und externes Netzgerät im Lieferumfang.
Antenneneingang: BNC, 75 Ohm
Antennenausgang: BNC, 75 Ohm
Frequenzbereich: 794 - 830 MHz (UHF)
Bänke/Kanäle: 4/64
Dynamikbereich: 110 dB(A)
Hochpegelausgang: 1x Klinke 6,3 mm, -20dBV
Mikrofonpegelausgang: 1x XLR, -60 dBV
Squelch-System: 3-fach
Rauschsperre (HF-Squelch): einstellbar 18 – 40 dBµV
Daten Ein- / Ausgang Übermittlung freier Frequenzen an PC, Frequenzeinstellung per PC
Spannungsversorgung: 230V~ mit Steckernetzteil
Farbe: schwarz
Fabrikat: TOA
Typ: WT-5800 C07ER