Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5800   C07ER

Le récepteur sans fil possèdera 64 canaux sélectionnables et une fonction de scanner intégrée pour scanner l’environnement RF et indiquer les canaux disponibles. La méthode de réception sera double super-hétérodyne, via une diversité de commutation d’antenne comparative de puissance du signal. Les caractéristiques incluront&nbsp; un rapport S/B supérieur à 110 dB (pondération A), une distorsion harmonique inférieure à 1 % et une réponse en fréquence de 100 à 15 000 Hz, +/- 3 dB. La sensibilité de réception sera supérieure à 90 dB avec une entrée 20 dBµV et une déviation de 40 kHz. Les types de silencieux seront porteur, bruit et commutation par tonalité, avec une sensibilité de silencieux variable de 18 à 40 dBµV et une fréquence de commutation par tonalité de 32,768 kHz. Le récepteur possèdera deux entrées d’antenne, chacune avec des connecteurs de type BNC, impédance de 75 ohms et 9 VCC, 30 mA, disponibles pour les antennes à distance. L’unité possèdera également deux sorties d’antenne à connecteurs de type BNC, impédance de 75 ohms et gain de 0 dB pour fournir une distribution d’antenne à un maximum de deux récepteurs supplémentaires. Les sorties audio seront de type symétrique avec une prise XLR-M et une sensibilité de -60 dB/1 mV, et de type asymétrique avec une prise téléphonique de 1/4 et une sensibilité de -20 dB/100 mV, tous deux avec une impédance de sortie de 600 ohms.&nbsp; Une entrée Mix, de type asymétrique avec prise téléphonique de 1/4 à impédance d’entrée de 10 kohms et sensibilité de -20 dBV/100 mV, permettra de mixer le branchement de la sortie d’un second récepteur ou d’une autre source audio avec le signal de sortie du récepteur principal. La façade avant intègrera un écran LCD pour la surveillance RF et AF ainsi que la configuration de la fréquence et les fonctions de scanner.&nbsp; Les voyants LED de la façade incluront l’état de réception de l’antenne A/B, et l’indication de batterie faible et de pic AF qui s’allume à 3 dB sous l’écrêtage. Les commandes en façade incluront les touches Haut, Bas et Définir pour naviguer dans les menus, ainsi que Marche et Volume.&nbsp; Le récepteur sans fil sera alimenté depuis le secteur CA, via un adaptateur CA-CC fourni, pour une consommation électrique de 250 mA (12 VCC). L’unité fonctionnera dans une plage de températures allant de -10 °C à +50 °C. La construction de l’unité sera en résine noire, avec des dimensions de 210 x 44,6 x 205 mm et un poids de 700 g. Les accessoires inclus seront deux antennes fouet et un adaptateur CA-CC externe. Jusqu’à deux unités pourront être montées en rack dans une hauteur de rack standard de 19 à l’aide d’un kit de montage en rack disponible en option.
Le récepteur sans fil sera un modèle TOA WT-5800.