Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5805   C07ER

Беспроводной приемник должен иметь 64 выбираемых канала и встроенную функцию сканера для сканирования радиочастотной среды и индикации доступных каналов. Метод приема должен быть двойным супергетеродином, использующим порогово-сравнительное разнесение при переключении антенн. Технические характеристики должны включать отношение сигнал/шум более 110 дБ (взвешенное по А), гармонические искажения менее 1% и частотные характеристики 100-15 кГц, +/-3 дБ. Чувствительность приемника должна быть больше 90 дБ при входном напряжении 20 дБмкВ и отклонении частоты 40 кГц. Типы шумоподавления должны быть несущими, шумовыми и тональными с переменной чувствительностью шумоподавления 18 - 40 дБкВ и частотой тона 32,768 кГц. Приемник должен иметь два антенных входа, каждый с разъемами типа BNC, сопротивлением 75 Ом и 9 В постоянного тока, 30 мА, доступных для удаленных антенн. Аудиовыходы должны быть сбалансированного типа с разъемом XLR-M и чувствительностью -60 дБ/1 мВ, а небалансного типа с 1/4 телефонным разъемом и чувствительностью -20 дБ/100 мВ, оба с выходным сопротивлением 600 Ом.&nbsp; Микс-вход, несбалансированный тип с телефонным гнездом 1/4 с входным сопротивлением 10 кОм и чувствительностью -20 дБВ/100 мВ, позволит соединить выход второго приемника или другого источника звука с выходным сигналом главного приемника. Передняя панель должна включать ЖК-дисплей для радиочастотного и автофокусного мониторинга, а также настройки частоты и функции сканера.&nbsp; Светодиодные индикаторы на передней панели должны включать состояние приема антенны A / B, индикатор низкого заряда батареи и индикатор пика АФ, который загорается на 3 дБ ниже клипа. Органы управления на передней панели должны включать кнопки Вверх, Вниз и Настройка для навигации по меню, а также кнопки Питание и Громкость.&nbsp; Питание беспроводного приемника должно осуществляться от сети переменного тока с использованием входящего в комплект поставки адаптера переменного/постоянного тока с потребляемой мощностью 200 мА (12 В постоянного тока). Рабочая температура блока должна составлять от -10&deg; C до +50&deg; C (от +14&deg; F до +122&deg; F). Блок должен быть выполнен из черного каучука, иметь габариты (Ш х В х Г) 210 x 44,6 x 205 мм (8,27” x 1,76” x 8,1”) и вес 700 г (1,54 фунта). В комплект поставки должны входить две отбойные антенны и внешний AC-DC адаптер. До двух устройств могут монтироваться в стойку на одной стандартной высоте 19-дюймовой стойки с дополнительным комплектом для монтажа в стойку.