Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5805   H01ER

El receptor inalámbrico tendrá 64 canales seleccionables y una función de escáner integrada para escanear el entorno de RF e indicar los canales disponibles. El método de recepción será doble superheterodino utilizando la diversidad de conmutación de antenas comparada con el umbral. Las especificaciones deben incluir una relación S/N superior a 110 dB (ponderación A), una distorsión armónica inferior al 1% y una respuesta de frecuencia de 100 - 15k Hz, +/-3 dB. La sensibilidad de recepción deberá ser superior a 90 dB con una entrada de 20 dBµV y una desviación de 40 kHz. Los tipos de silenciamiento deben ser de portadora, ruido y tono con una sensibilidad variable de silenciamiento de 18 - 40 dBµV y una frecuencia de tono de 32.768k Hz. El receptor deberá tener dos entradas de antena, cada una con conectores tipo BNC, impedancia de 75 ohmios y 9 VCC, 30 mA, disponibles para antenas remotas. Las salidas de audio deben ser de tipo balanceado con conector XLR-M y sensibilidad de -60 dB / 1 mV, y de tipo no balanceado con toma de 1/4" y sensibilidad de -20 dB / 100 mV, ambas con una impedancia de salida de 600 ohmios.&nbsp; Una entrada mixta, de tipo no balanceado, con una toma de 1/4" con una impedancia de entrada de 10k ohmios y una sensibilidad de -20 dBV / 100 mV debe permitir la conexión de la salida de un segundo receptor u otra fuente de audio para ser mezclada con la señal de salida del receptor principal. El panel frontal debe incluir una pantalla LCD para el monitoreo de RF y AF, así como para la configuración de frecuencia y las funciones del escáner.&nbsp; Los LEDs del panel frontal incluirán el estado de recepción de la antena A/B, la indicación de batería baja y un indicador de pico de AF que se ilumina a 3 dB por debajo del recorte. Los controles del panel frontal deben incluir las teclas Arriba, Abajo y Establecer para la navegación por el menú, así como las teclas de Encendido y Volumen.&nbsp; El receptor inalámbrico se alimentará de la red eléctrica mediante un adaptador AC-DC suministrado con un consumo de energía de 200 mA (12 VDC). La unidad debe operar dentro de un rango de temperatura de -10&deg; C a +50&deg; C (+14&deg; F a +122&deg; F). la construcción de la unidad debe ser de resina negra con dimensiones (An x Al x Fo) de 210 x 44,6 x 205 mm (8,27" x 1,76" x 8,1") y peso de 700 g (1,54 lbs. Los accesorios incluidos serán dos antenas de látigo y un adaptador externo AC-DC. Se pueden montar hasta dos unidades en un rack estándar de 19" de altura con un kit opcional de montaje en rack.