Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5810   C07ER

Le récepteur sans fil possèdera 16 canaux sélectionnables. La méthode de réception sera double super-hétérodyne, via une diversité de commutation d’antenne comparative de seuil. Les caractéristiques incluront un rapport S/B supérieur à 104 dB (pondération A), une distorsion harmonique inférieure à 1 % et une réponse en fréquence de 100 Hz à 15 kHz, +/- 3 dB. La sensibilité de réception sera supérieure à 90 dB avec une entrée 20 dBµV et une déviation de 40 kHz. Les types de silencieux seront porteur, bruit et commutation par tonalité, avec une sensibilité de silencieux variable de 18 à 40 dBµV et une fréquence de commutation par tonalité de 32,768 kHz. L’unité possèdera deux antennes fixes. Les sorties audio seront de type symétrique avec une prise XLR-M et une sensibilité de -60 dB/1 mV, et de type asymétrique avec une prise téléphonique de 1/4 et une sensibilité de -20 dB/100 mV, tous deux avec une impédance de sortie de 600 ohms.&nbsp; Une entrée Mix, de type asymétrique avec prise téléphonique de 1/4 à impédance d’entrée de 10 kohms et sensibilité de -20 dBV/100 mV, permettra de mixer le branchement de la sortie d’un second récepteur ou d’une autre source audio avec le signal de sortie du récepteur principal. Les voyants LED de la façade incluront l’état de réception de l’antenne A/B, et l’indication de batterie faible et de pic AF qui s’allume à 3 dB sous l’écrêtage. Les commandes en façade incluront les touches Suivant et Définir pour la sélection du canal, ainsi que Marche, Volume, Réglage du silencieux et Arrêt du silencieux temporaire. Le récepteur sans fil sera alimenté depuis le secteur CA, via un adaptateur CA-CC fourni, pour une consommation électrique de 250 mA (12 VCC). L’unité fonctionnera dans une plage de températures allant de -10 &deg;C à +50 &deg;C. La construction de l’unité sera en résine noire, avec des dimensions de 206 x 40 x 152 mm et un poids de 590 g. Les accessoires inclus seront un adaptateur CA-CC externe.