Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5810   C07ER

Беспроводной приемник должен иметь 16 выбираемых каналов. Метод приема должен быть двойным супергетеродином, использующим порогово-сравнительное разнесение при переключении антенн. Технические характеристики должны включать отношение сигнал/шум более 104 дБ (взвешенное по А), гармонические искажения менее 1% и частотные характеристики 100-15 кГц, +/-3 дБ. Чувствительность приемника должна быть больше 90 дБ при входном напряжении 20 дБмкВ и отклонении частоты 40 кГц. Типы шумоподавления должны быть несущими, шумовыми и тональными с переменной чувствительностью шумоподавления 18 - 40 дБкВ и частотой тона 32,768 кГц. Блок должен иметь две фиксированные антенны. Аудиовыходы должны быть сбалансированного типа с разъемом XLR-M и чувствительностью -60 дБ/1 мВ, а небалансного типа с 1/4 телефонным разъемом и чувствительностью -20 дБ/100 мВ, оба с выходным сопротивлением 600 Ом.&nbsp; Микс-вход, несбалансированный тип с телефонным гнездом 1/4 с входным сопротивлением 10 кОм и чувствительностью -20 дБВ/100 мВ, позволит соединить выход второго приемника или другого источника звука с выходным сигналом главного приемника. Светодиодные индикаторы на передней панели должны включать состояние приема антенны A / B, индикатор низкого заряда батареи и индикатор пика АФ, который загорается на 3 дБ ниже клипа. Органы управления на передней панели должны включать кнопки Next и Set для выбора канала, а также кнопки Power, Volume, Squelch adjust и кратковременное выключение шумоподавления. Питание беспроводного приемника должно осуществляться от сети переменного тока с использованием входящего в комплект поставки адаптера переменного/постоянного тока с потребляемой мощностью 250 мА (12 В постоянного тока). Рабочая температура блока должна составлять от -10&deg; C до +50&deg; C (от +14&deg; F до +122&deg; F). Конструкция установки должна быть изготовлена из черной смолы размерами (Ш x В x Г) 206 x 40 x 152 мм (8,11 x 1,58 x 6,0) и весом 590 г (1,3 фунта). В комплект поставки должен входить внешний адаптер переменного/постоянного тока.