Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5810   D01ER

De draadloze ontvanger moet 16 selecteerbare kanalen hebben. De ontvangstmethode moet een dubbele oververhittingsmethode zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van een drempelvergelijkende antenneschakelingsdiversiteit. De specificaties moeten een S/N-verhouding van meer dan 104 dB (A-gewogen), een harmonische vervorming van minder dan 1% en een frequentierespons van 100 - 15k Hz, +/-3 dB omvatten. De ontvangstgevoeligheid moet groter zijn dan 90 dB bij een input van 20 dBµV en een afwijking van 40k Hz. Squelch-types moeten drager-, ruis- en toonsoorten zijn met een variabele squelch-gevoeligheid van 18 - 40 dBµV en een toonfrequentie van 32,768k Hz. De eenheid heeft twee vast gemonteerde antennes. De audio-uitgangen moeten van het gebalanceerde type zijn met XLR-M-aansluiting en een gevoeligheid van -60 dB / 1 mV, en van het ongebalanceerde type met 1/4 telefoonaansluiting en een gevoeligheid van -20 dB / 100 mV, beide met een uitgangsimpedantie van 600 ohm.&nbsp; Een mengingang, ongebalanceerd type met 1/4 telefoonaansluiting met een ingangsimpedantie van 10k ohm en een gevoeligheid van -20 dBV/100 mV moet het mogelijk maken om de uitgang van een tweede ontvanger of een andere audiobron te mengen met het belangrijkste uitgangssignaal van de ontvanger. De LED's op het frontpaneel moeten de ontvangststatus van de antenne A / B, de aanduiding van de lage batterijspanning en een AF-piekindicator die oplicht bij 3 dB onder het knippen bevatten. De bedieningselementen op het frontpaneel omvatten de toetsen Volgende en Set voor kanaalselectie, evenals de aan/uit-knop, het volume, de squelch-instelling en de squelch-uit-toets. De draadloze ontvanger wordt gevoed door het wisselstroomnet met behulp van een meegeleverde AC-DC-adapter met een stroomverbruik van 250 mA (12 VDC). De unit werkt binnen een bedrijfstemperatuurbereik van -10&deg; C tot +50&deg; C (+14&deg; F tot +122&deg; F). De constructie van het apparaat is van zwarte hars met afmetingen (B x H x D) van 206 x 40 x 152 mm (8,11” x 1,58” x 6,0”) en een gewicht van 590 g (1,3 lbs.). De meegeleverde accessoires zijn een externe AC-DC adapter.