Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5810   G01ER

El receptor inalámbrico tendrá 16 canales seleccionables. El método de recepción será doble superheterodino utilizando la diversidad de conmutación de antenas comparada con el umbral. Las especificaciones deben incluir una relación S/N superior a 104 dB (ponderación A), una distorsión armónica inferior al 1% y una respuesta de frecuencia de 100 - 15k Hz, +/-3 dB. La sensibilidad de recepción deberá ser superior a 90 dB con una entrada de 20 dBµV y una desviación de 40 kHz. Los tipos de silenciamiento deben ser de portadora, ruido y tono con una sensibilidad variable de silenciamiento de 18 - 40 dBµV y una frecuencia de tono de 32.768k Hz. La unidad debe tener dos antenas fijas. Las salidas de audio deben ser de tipo balanceado con conector XLR-M y sensibilidad de -60 dB / 1 mV, y de tipo no balanceado con toma de 1/4" y sensibilidad de -20 dB / 100 mV, ambas con una impedancia de salida de 600 ohmios.&nbsp; Una entrada mixta, de tipo no balanceado, con una toma de 1/4" con una impedancia de entrada de 10k ohmios y una sensibilidad de -20 dBV/100 mV debe permitir la conexión de la salida de un segundo receptor u otra fuente de audio para ser mezclada con la señal de salida del receptor principal. Los LEDs del panel frontal incluirán el estado de recepción de la antena A/B, la indicación de batería baja y un indicador de pico de AF que se ilumina a 3 dB por debajo del recorte. Los controles del panel frontal deben incluir las teclas Next y Set para la selección de canal, así como las teclas Power, Volume, Squelch adjust y momentary Squelch Off. El receptor inalámbrico se alimentará de la red eléctrica mediante un adaptador AC-DC suministrado con un consumo de energía de 250 mA (12 VDC). La unidad funcionará dentro de una gama de temperaturas de -10&deg; C a +50&deg; C (de +14&deg; F a +122&deg; F). La construcción de la unidad debe ser de resina negra con dimensiones (ancho x alto x fondo) de 206 x 40 x 152 mm (8,11" x 1,58" x 6,0") y un peso de 590 g (1,3 lbs.). Los accesorios incluidos serán un adaptador externo AC-DC.