Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-D5800    EC7

Le récepteur sans fil utilisera un traitement des signaux numériques et fonctionnera dans la bande UHF entre 606 et 636 MHz, 794 et 806 MHz ou 794 et 832 MHz (selon la région) en appliquant le principe de diversité réelle numérique pour améliorer la réception. L’appareil possèdera une réponse en fréquence de 50 Hz à 12 kHz. Le récepteur sans fil numérique est pourvu d’une fonction de numérisation des canaux qui indique les canaux disponibles, garantissant que plusieurs systèmes fonctionnant simultanément n’interfèrent pas les uns avec les autres et offrant jusqu’à 32 canaux simultanés (selon la région). Le récepteur sans fil numérique offre les fonctions suivantes : réglage du chiffrement propriétaire pour empêcher la fuite de données et améliorer la sécurité. FBS (suppression de l’effet Larsen) permettant un gain maximum du microphone. Égalisation automatique, pour optimiser chaque microphone compatible. Il est possible d’accéder à toutes les installations par les 3 boutons de la façade avant : vers le haut, vers le bas et réglage. Un écran LCD avec rétro-éclairage réglable indiquera la fréquence de réception, les niveaux RF/AF en 6 étapes lorsque l’appareil est en état de fonctionnement normal. En mode réglage, l’écran affichera les éléments de réglage et leur contenu. Le récepteur inclura, sur la façade avant, un voyant de pic AF indiquant le moment où la sortie atteint un point d’environ 3 dB sous l’écrêtage. Voyant d’alarme de la batterie s’allumant lorsque la tension de la batterie dans le microphone correspondant baisse. Les voyants de réception A ou B s’allument en jaune lorsqu’ils reçoivent un signal radio. En outre, il comportera une commande du volume, 3 boutons pour le réglage du menu et un interrupteur marche/arrêt. La sortie audio inclura un connecteur XLR symétrique sélectionnable pour MIC/LINE ainsi qu’une prise téléphone de 6,3 mm asymétrique. Le taux de distorsion harmonique total sera généralement inférieur à 1 %. Il sera possible de contrôler l’équipement périphérique en utilisant une sortie de contact sans tension via un bornier à 2 broches. Le logiciel de maintenance devra être inclus pour faciliter la configuration et le contrôle de l’état du système. Il peut contrôler simultanément jusqu’à 16 récepteurs. Fonction de test en mouvement : pour contrôler le niveau de réception des antennes au sein de l’environnement où le microphone sera utilisé. Numérisation des canaux affichant les canaux de fréquence inutilisés. La numérisation du spectre visualise le niveau et la fréquence des signaux indésirables dans une plage de fréquences spécifiée. Les exigences électriques seront le secteur CA via l’adaptateur CA fourni homologué. La finition sera en résine noire avec des dimensions de 210 (L) x 44 (H) x 211,9 (P) mm pour un poids de 730 g, complété par 2 antennes fouet.