Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-D5800    EC7

Беспроводной приемник должен использовать цифровую обработку сигнала и работать в диапазоне UHF между 606 - 636 МГц, 794 - 806 МГц или 794 - 832 МГц (в зависимости от региона), используя принцип цифрового истинного разнообразия для улучшения приема. Устройство должно иметь частотную характеристику 50 Гц - 12 кГц. Цифровой беспроводной приемник должен иметь функцию сканирования каналов, которая указывает доступные каналы, обеспечивая одновременное использование нескольких систем без помех друг другу и позволяя получить до 32 одновременных каналов (в зависимости от региона). Цифровой беспроводной приемник должен обеспечивать следующие возможности: Собственные настройки шифрования для предотвращения утечки данных и повышения безопасности. FBS (подавление обратной связи), обеспечивающее максимальное усиление микрофона. Автоматическая эквализация, позволяющая оптимизировать каждый совместимый микрофон. Доступ ко всем функциям должен осуществляться с помощью 3 кнопок на передней панели: "вверх", "вниз" и "установить". Должен быть ЖК-дисплей с регулируемой подсветкой, отображающий частоту приема, уровни ВЧ/АЧ с 6 шагами, когда устройство находится в нормальном рабочем состоянии. В режиме настройки на экране должны отображаться элементы настройки и их содержание. Приемник должен иметь на передней панели индикатор пика АЧ, показывающий, когда выходной уровень достигает точки примерно на 3 дБ ниже уровня клиппирования. Сигнальная лампа батареи, показывающая, когда напряжение батареи в соответствующем микрофоне становится низким. Лампы приема либо лампа А, либо лампа В загораются желтым светом при приеме радиосигнала. Кроме того, должен быть регулятор громкости, 3 кнопки для настройки меню и выключатель питания. Аудиовыход должен включать балансный разъем XLR MIC/LINE, а также небалансный разъем 6,3 мм (1/4"). Общие гармонические искажения обычно должны составлять менее 1%. Должна быть предусмотрена возможность управления периферийным оборудованием с помощью ненапряженного выхода с замыкающим контактом через 2-контактный клеммный блок. В комплект поставки должно входить программное обеспечение для технического обслуживания, позволяющее легко настраивать конфигурацию и контролировать состояние системы. Одновременная проверка состояния до 16 приемников. Функция Walk-Test: проверка уровня приема антенны в условиях, в которых будет использоваться микрофон. Функция Channel Scan отображает неиспользуемые частотные каналы. Функция Spectrum Scan визуализирует уровень и частоту нежелательных сигналов в заданном частотном диапазоне. Питание должно осуществляться от сети переменного тока через адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки. Отделка - черная смола, размеры 210(Ш) x 44(В) x 211,9(Г) мм (8,27" x 1,73" x 8,34"), вес 730 г (1,61 фунта), в комплекте 2 х х хлыстовые антенны.