Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-D5800    EG1

Professioneller digitaler True UHF Diversity Empfänger mit PLL Synthesizer für abhörsichere Sprachübertragungen. Mit 78 Empfangskanälen im in Deutschland zuzeilungspflichtigen Frequenzbereich 606 - 636 MHz. Bis zu 58 Kanäle können in einem Raum intermodulations- und störungsfrei betrieben werden. Frontseitiger Einschalter, Pegelsteller, LC-Display zur Anzeige der Empfangsfrequenz, HF- und Audiosignalpegel, Batteriestatus des empfangenen Funkmikrofons, Codierung aktiv und Feedback-Suppressor ein/aus.  Rückseitig zwei BNC Antenneneingangsbuchsen mit Phantomspeisung für aktive Antennen, zwei Antennen-ausgänge zum Anschluss weiterer Empfänger, Audioausgang über Klinken- und XLR-Buchse, Mischeingang zu Mischen mit weiteren Audiosignalen sowie ein Steuerausgang zur Steuerung externer Geräte, wahlweise schaltet wenn ein Funksignal empfangen wird oder die Batterie des Funkmikrofons fast leer ist. Ein, bzw. zwei Empfänger mit optionalen Einbausätzen in 19-Zoll Gestellschränke mit einer HE einbaubar. Mit der proprietären Verschlüsselungstechnik können abhörsichere Übertragungsstrecken aufgebaut werden und ermöglichen so vertrauliche Konferenzen und Tagungen. Automatische Suchfunktion (Scan) für verfügbare freie Frequenzen. Wählbare Equalizer-Presets aus den verschiedenen möglichen Mikrofonen für beste Sprachverständlichkeit. Von einem einfachen bis zu einem aus vielen Funkstrecken bestehenden System unterstützt die optionale kostenfreie PC-Wartungssoftware mit verschiedenen Werkzeugen die Einrichtung der optimalen Konfiguration. 19-Zoll einbaufähig mit optionalem Montageset. Zwei Antennen und externes Netzgerät im Lieferumfang.  Antenneneingang: BNC, 75 Ohm Antennenausgang: BNC, 75 Ohm Frequenzbereich: 606 - 636 MHz (UHF) Bänke/Kanäle:  max. 6 / 16 je Bank Dynamikbereich: &gt; 90 dB Ausgangspegel (schaltbar): -20dBV / -60 dBV Ausgangsbuchsen: XLR (symm.), Klinke 6,3 mm Daten Ein- / Ausgang: USB Spannungsversorgung:  230V~ mit Steckernetzteil Farbe:  schwarz  Fabrikat: TOA Typ: WT-D5800 G01