Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-D5800    GG1

El receptor inalámbrico utilizará el procesamiento de señal digital y operará en la banda UHF entre 606 - 636 MHz, 794 - 806 MHz o 794 - 832 MHz (dependiendo de la región) utilizando el principio de diversidad digital real para mejorar la recepción. El dispositivo tendrá una respuesta de frecuencia de 50 Hz - 12 kHz. El receptor inalámbrico digital tendrá una función de escaneo de canales de entorno que indicará los canales disponibles, asegurando que múltiples sistemas en uso simultáneo no interfieran entre sí y permitiendo obtener hasta 32 canales simultáneos (dependiendo de la región). El receptor inalámbrico digital ofrece: Configuraciones de cifrado patentadas para evitar la fuga de datos y mejorar la seguridad. FBS (supresión de retroalimentación) que permite la máxima ganancia del micrófono. Ecualización automática, que permite la optimización de cada micrófono compatible. Se debe acceder a todas las instalaciones a través de los 3 botones en el panel frontal, arriba, abajo y listo. Habrá una pantalla LCD con luz de fondo ajustable que indica la frecuencia de recepción, los niveles de RF/AF en 6 pasos cuando la unidad está en el estado de funcionamiento normal. En el modo de configuración, la pantalla mostrará los elementos de configuración y su contenido. El receptor incluirá en el panel frontal una lámpara de pico AF que indica cuándo el nivel de salida alcanza el punto de aproximadamente 3 dB por debajo del nivel. Lámpara de alarma de batería que indica cuándo la carga de la batería en el micrófono correspondiente se nivel bajo. Las lámparas de recepción, ya sea la lámpara A o B, se iluminan en amarillo cuando reciben una señal de radio. Además, habrá un control de volumen, 3 botones para la configuración del menú y un interruptor de encendido. La salida de audio debe incluir un conector XLR balanceado seleccionable para MIC/LINE, así como un conector jack de teléfono no balanceado de 6,3 mm (1/4 "). La distorsión armónica total será típicamente inferior al 1%. Será posible controlar el equipo periférico utilizando una salida de contacto sin tensión a través de un bloque de terminales de 2 pines. Se incluirá un software de mantenimiento que permitirá una configuración  sencilla y supervisión del estado del sistema. Verificación simultánea del estado de hasta 16 receptores. Función Walk-Test: para verificar la recepción de las antenas dentro del entorno donde se utilizará el micrófono. Exploración de canales que muestra los canales de frecuencia no utilizados. Exploración de espectro visualiza el nivel y la frecuencia de las señales no deseadas en el rango de frecuencia especificado. Los requisitos de alimentación deben ser de CA a través del adaptador de CA suministrado.Su acabado será de resina negra que mida 210 (Al) x 44 (An) x 211.9 (Pr) mm (8.27 "x 1.73" x 8.34 ") con un peso de 730 g  y deberá venir completa con 2 x antenas.