Product program / Wireless / Receiver / Module

WTU-4800  C07

Le module de tuner sans fil sera conçu pour une utilisation avec un équipement sans fil UHF pour les applications vocales ou de renforcement de la parole. Son circuit intégré minimisera l’influence du bruit ambiant.
&nbsp;
Fréquence de réception : 798 à 832 MHz
Système de réception : double super-hétérodyne
Sensibilité de réception : 80 dB ou plus, Rapport signal/bruit (entrée 20 dbµV, déviation 40 kHz)
Impédance d’entrée de l’antenne : 75 ohms
Système de diversité : diversité spatiale
Sélection de canal : 16 canaux
Système de silencieux : silencieux des parasites
Sensibilité du silencieux : 17 dBµV
Niveau de sortie : 0 dBV
Distorsion harmonique totale : 1 % ou moins
Réponse en fréquence : 100 Hz à 12 kHz, +/- 3 dB
Plage de température de fonctionnement : -10 &deg;C à + 50 &deg;C
Dimensions : 60 x 25 x 139 mm
Poids : 130 g
&nbsp;
Fabricant : TOA
Modèle : WTU-4800 C07