Product program / Wireless / Receiver / Module

WTU-4800  C07

Модуль беспроводного тюнера должен быть разработан для использования в сочетании с беспроводным УВЧ-оборудованием в системах голосового и речевого усиления. Его встроенная цепь должна сводить к минимуму влияние окружающего шума.
&nbsp;
Частота приема: 798 - 832 МГц
Приемная система: Двойной супергетеродин
Чувствительность приема: 80 дБ и более, район приема сигнала к шуму (вход 20 дБмкВ, отклонение 40 кГц)
Входное сопротивление антенны: 75 Ом
Система многообразия: Космическое разнообразие
Выбираемый канал: 16 каналов
Система шумоподавления: Шумоподавление
Чувствительность к шумоподавлению: 17 дБмкВ
Уровень выходного сигнала: 0 дБВ
Полное гармоническое искажение: 1% или менее
Частотная характеристика: 100 Гц до 12 кГц, -/+ 3 дБ
Рабочая температура блока: от -10&deg;C до 50&deg;C (от 14&deg;F до 122&deg;F)
Размеры: 60 x 25 x 139 мм (2,36 x 0,98 x 5,47)
Вес: 130 г (0,29 фунтов)
&nbsp;
Производитель: ЭКЗАМЕН
Модель: WTU-4800 C07