Product program / Wireless / Receiver / Module

WTU-4800  G01

UHF-Diversity-Empfangsmodul zum Einschub in MX-628, WA-1822 oder ähnliche Produkte. FM-Doppel-Superhet-Empfänger, De-Emphases zur Rauschminderung, Squelch-Rauschunterdrückung.
  Frequenzen: 794 - 865 MHz
Frequenzraster: 25 kHz
empfangbare Kanäle: 1441/1401
schaltbare Kanäle: 16
Betriebsspannung: 7 – 12 V=
Antennenimpedanz: 75 Ohm
Squelch-Schwelle: 18 dBµV
Diversity System: TOA Space Diversity
Fremdspannungsabstand: &gt; 85 dB
Ausgangspegel: 0 dBV
Klirrfaktor: &lt; 1%
Arbeits-Temperaturbereich: -10&deg;C - +50&deg;C
Abmessungen: 60 x 25 x 139 mm
Gewicht: 139g
  Fabrikat: TOA
Typ: WTU-4800