Product program / Wireless / Receiver / Module

WTU-4800  G01

De draadloze tunermodule moet ontworpen zijn voor gebruik in combinatie met draadloze UHF-apparatuur voor vocale of spraakversterkingstoepassingen. Het ingebouwde circuit moet de invloed van omgevingsgeluiden tot een minimum beperken.
&nbsp;
Ontvangende Frequentie: 606 - 636 MHz
Ontvangend systeem: Dubbele super-heterodyne
Ontvangende Gevoeligheid: 80 dB of meer, Signaal aan Ruis Raion (20 dbμV ingang, 40 kHz afwijking)
Antenne-ingangsimpedantie: 75 ohm
Diversiteitssysteem: Space diversity
Kanaal selecteerbaar: 16 kanalen
Squelch Systeem: Ruis Squelch
Squelch Gevoeligheid: 17 dBµV
Uitgangsniveau: 0 dBV
Totale harmonische vervorming: 1% of minder
Frequentiebereik: 100 Hz tot 12 kHz, -/+ 3 dB
Bedrijfstemperatuurbereik:-10&deg;C to + 50&deg;C (14&deg;F to 122&deg;F)
Afmetingen: 60 x 25 x 139 mm (2,36 x 0,98 x 5,47)
Gewicht: 130 g (0,29 lbs.)
&nbsp;
Fabrikant: TOA
Model: WTU-4800 G01