Product program / Wireless / Receiver / Module

WTU-4800  H01

El módulo sintonizador inalámbrico debe ser diseñado para ser usado en conjunto con el equipo inalámbrico UHF para aplicaciones de refuerzo de voz o habla. Su circuito integrado debe minimizar la influencia del ruido ambiental.
&nbsp;
Frecuencia de recepción: Sistema de recepción de 576 - 606 MHz
: Sensibilidad de recepción doble superheterodina
: 80 dB o más, Raion de señal a ruido (entrada de 20 dbμV, desviación de 40 kHz)
Impedancia de entrada de la antena: Sistema de diversidad de 75 ohmios
: Canal de diversidad
espacial seleccionable: Sistema de
silenciamiento de 16 canales: Sensibilidad del silenciador
de ruido: 17 dBµV
Nivel de salida: 0 dBV
Distorsión armónica total: 1% o menos Respuesta en
frecuencia: 100 Hz a 12 kHz, -/+ 3 dB
Rango de temperatura de trabajo: -10&deg;C a + 50&deg;C (14&deg;F a 122&deg;F)
Dimensiones: 60 x 25 x 139 mm (2,36" x 0,98" x 5,47")
Peso: 130 g (0,29 lbs.)
&nbsp;
Fabricante: Modelo TOA
: WTU-4800 H01