Product program / Mixer / Modules

WTU-M9800-EBWD1

Le module d’accordeur doit avoir 2 connecteurs BNC, fournissant jusqu’à 16 canaux dans la plage de fréquences 794 - 830 MHz. Un circuit intégré doit minimiser l’influence du bruit ambiant. Un terminal de sortie de contact doit contrôler l’équipement externe.