Product program / Mixer / Modules

WTU-M9800-EBWD1

Tuner posiada dwa wejścia BNC, Możliwość ustawienia do 16 kanałów w zakresie częstotliwośći 794-830MHz. Wyjścia kontrlone pozwalają na współpracę z urządzeniami zewnętrznymi. Tuner wyposażony jest w moduł redukcji szumów.