Product program / Mixer / Modules

WTU-M9800-EBWD1

Модуль тюнера должен иметь 2 разъема BNC, обеспечивая до 16 каналов в диапазоне частот 794 - 830 МГц. Встроенная схема должна минимизировать влияние окружающего шума. Контактная выходная клемма должна управлять внешним оборудованием.