Product program / Mixer / Modules

WTU-M9800-EBWG1

El módulo sintonizador tendrá 2 conectores BNC, que proporcionarán hasta 16 canales dentro del rango de frecuencia 794 - 830 MHz. Un circuito incorporado debe minimizar la influencia del ruido ambiental. Un terminal de salida de contacto debe controlar el equipo externo.