Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1022   Y

Signalverteiler (optional) sollten verwendet werden, um die Anzahl der Infrarot-Sende-/Empfangseinheiten, maximal 16, zu erweitern. Die Verteiler sollten 1 x 2 Konfiguration ermöglichen 
Übertragungsbereich: 1,6-1000 MHz 
(ausgenommen 50-70 MHz) 
Dämpfung: 4,5 dB (+/- 3 dB)
Impedanz: 75 Ohm
Abmessungen (B x H x T): 75 x 122 x 34 mm
Gewicht: 105 g