Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1022   Y

Распределитель сигналов (опционально) используется для увеличения количества ИК-передатчиков/приемников, которое не должно превышать 16 единиц ИК-передатчика/приемника. Распределители должны обеспечить конфигурацию 1 x 2 
Дальность передачи: 1.6-1000 МГц 
(за исключением 50-70 МГц) 
Затухание: 4,5 дБ (+/- 3 дБ)
Сопротивление: 75 Ом
Размеры (Ш x В x В x Г): 75 x 122 x 34 мм
Вес: 105 г