Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1024   Y

Signalverteiler (optional) sollten verwendet werden, um die Anzahl der Infrarot-Sende-/Empfangseinheiten, maximal 16, zu erweitern. Die Verteiler sollten 1 x 4 Konfigurationen ermöglichen. 
Übertragungsbereich: 1,6-1000 MHz 
(ausgenommen 50-70 MHz) 
Dämpfung: 8,5 dB (+/- 3 dB)
Abmessungen (B x H x T): 75 x 122 x 34 mm
Gewicht: 120 g