Product program / Wireless / Antenna

YW-4500

La antena dipolo remota deberá ser adecuada para su uso en la gama de frecuencias UHF de 550 - 932 MHz. La ganancia de la antena deberá ser superior a 8 dB con una V.S.W.R. inferior a 3. La impedancia de salida debe ser de 75 ohmios con una distancia operativa de 35 m (115 pies) como máximo usando cable RG-6U o 50 m (164 pies) como máximo usando cable RG-11U. El requisito de potencia de la antena será de 7 a 12 VCC con un consumo de corriente inferior a 24 mA suministrado por el receptor inalámbrico o el distribuidor de la antena. La unidad debe tener un paso de montaje de 3,29" (83,5 mm). La temperatura de funcionamiento será de -10&deg; C a +50&deg; C (+14&deg; F a +122&deg; F). La construcción de la unidad debe ser de resina AES, blanquecina con dimensiones de 105 x 140 x 126 mm (4,13" x 5,51" x 4,96") y peso de 300 g (0,66 lbs.).