Product program / Wireless / Antenna

YW-4500

L’antenne dipôle à distance sera adaptée à une utilisation dans la plage de fréquence UHF de 550 à 932 MHz. Le gain de l’antenne sera supérieur à 8 dB avec TOS inférieur à 3. L’impédance de sortie sera de 75 ohms à une distance de fonctionnement de 35 m maximum via un câble RG-6U, ou de 50 m maximum via un câble RG-11U. La puissance de l’antenne sera de 7 à 12 VCC avec une consommation inférieure à 24 mA fournie par le récepteur sans fil ou le distributeur d’antenne. L’unité présentera un trou de montage possédant un pas de 83,5 mm. La plage de température de fonctionnement s’étendra de -10 &deg;C à +50 &deg;C. L’unité sera en résine AES, couleur blanc cassé, avec des dimensions de 105 x 140 x 126 mm et un poids de 300 g.