Product program / Wireless / Antenna

YW-4500

De remote dipoolantenne moet geschikt zijn voor gebruik in het UHF-frequentiebereik 550-932 MHz. De antenneversterking moet groter zijn dan 8 dB bij een V.S.W.R. van minder dan 3 dB. De uitgangsimpedantie moet 75 ohm zijn bij een werkafstand van maximaal 35 m (115 ft.) bij gebruik van een RG-6U kabel of maximaal 50 m (164 ft.) bij gebruik van een RG-11U kabel. Het vereiste vermogen van de antenne moet 7-12 VDC zijn, met een stroomverbruik van minder dan 24 mA dat door de draadloze ontvanger of de antenneverdeler wordt geleverd. De eenheid moet een montagegatafstand van 83,5 mm (3,29) hebben. De bedrijfstemperatuur is -10&deg; C tot +50&deg; C (+14&deg; F tot +122&deg; F). De constructie van het apparaat moet bestaan uit AES-hars, gebroken wit, met afmetingen van 105 x 140 x 126 mm (4,13 x 5,51 x 4,96) en een gewicht van 300 g (0,66 lbs.).