Product program / Wireless / Antenna

YW-4500

Zdalna antena dipolowa powinna być odpowiednia do stosowania w zakresie częstotliwości UHF 550 - 932 MHz. Wzmocnienie anteny powinno być większe niż 8 dB przy V. S. W. W. R. mniejszym niż 3. Impedancja wyjściowa powinna wynosić 75 omów przy maksymalnej odległości roboczej 35 m (115 stóp) przy użyciu kabla RG-6U lub 50 m (164 stóp) przy użyciu kabla RG-11U. Zapotrzebowanie na moc anteny powinno wynosić 7-12 VDC przy poborze prądu poniżej 24 mA dostarczanym z odbiornika bezprzewodowego lub dystrybutora antenowego. Urządzenie powinno mieć otwór montażowy o rozstawie otworów 3,29 (83,5 mm). Zakres temperatury roboczej: -10&deg;C – +50&deg;C. Konstrukcja jednostki powinna być wykonana z żywicy AES, o wymiarach 105 x 140 x 126 mm (4,13 x 5,51 x 4,96) i wadze 300 g (0,66 lbs.).