Product program / Wireless / Antenna

YW-4500

Выносная дипольная антенна должна быть пригодна для использования в диапазоне СВЧ 550 - 932 МГц. Коэффициент усиления антенны должен быть больше 8 дБ при VSWR менее 3. Выходное сопротивление должно составлять 75 Ом при максимальном рабочем расстоянии 35 м (115 футов) при использовании кабеля RG-6U или 50 м (164 фута) при максимальном рабочем расстоянии кабеля RG-11U. Требуемая мощность антенны должна составлять 7-12 В постоянного тока при потреблении тока менее 24 мА, подаваемого от беспроводного приемника или антенного дистрибьютора. Устройство должно иметь шаг монтажных отверстий 3,29 (83,5 мм). Рабочая температура должна составлять от -10&deg; C до +50&deg; C (от +14&deg; F до +122&deg; F). Конструкция установки должна быть изготовлена из смолы AES, белого цвета размерами 105 x 140 x 126 мм (4,13 x 5,51 x 4,96) и весом 300 г (0,66 фунтов).