Product program / Mixer / Modules

ZP-001T

Telefonzugang Durchsagen für bis zu 8 Zonen. Verwendet DTMF-Wahl, um auf Verstärker- und/oder Leitungsausgänge zuzugreifen. Wählen Sie bis zu acht Ausgangszonen in einem Betriebsgang. Kompatibel für analoge Erweiterung oder Page Port. Page Port-Betrieb erfordert die Aktivierung des Kontaktschließens und die Weiterleitung von DTMF-Signalen. RJ-11 Telefonbuchse und abnehmbare Klemmleisten