Product program / Mixer / Modules

ZP-001T

Buscapersonas de acceso telefónico de hasta ocho zonas. Utiliza el marcado DTMF para acceder al amplificador y/o a las salidas de línea. Marque hasta ocho zonas de salida en una sola operación, compatible con extensión analógica o puerto de página. El funcionamiento del puerto de página requiere la activación del cierre de los contactos y el paso de la señal DTMF. Conector telefónico RJ-11 y bloques de terminales extraíbles