Product program / Mixer / Modules

ZP-001T

Accès au téléphone Recherche de personnes jusqu'à huit zones. Utilise la numérotation DTMF pour accéder aux sorties d'amplificateur et / ou de ligne. Composez jusqu'à huit zones de sortie en une seule opération. Extension analogique ou port de page compatible. Le fonctionnement du port de page nécessite l'activation de la fermeture de contact et le passage du signal DTMF. Prise téléphonique RJ-11 et borniers amovibles