Product program / Mixer / Modules

ZP-001T

Telefonische toegang Paging tot acht zones. Gebruikt DTMF-kiezen om toegang te krijgen tot versterker- en/of lijnuitgangen. Kies tot acht uitgangszones in één bewerking. Analoge uitbreiding of paginapoort compatibel. Voor het gebruik van de paginapoort is de activering van de contactsluiting en de doorvoer van het DTMF-signaal vereist. RJ-11 Telefoonaansluiting en afneembare klemmenstroken