Product program / Mixer / Modules

ZP-001T

Телефон - Доступ - Вызов на пейджинг до восьми зон. Использует DTMF-набор для доступа к усилителю и/или линейным выходам. Набор до восьми выходных зон за одну операцию. Совместимость с аналоговым расширением или портом пейджинга. Работа порта пейджинга требует активации замыкания контактов и пропускания сигнала DTMF. Телефонный разъем RJ-11 и съемные клеммные колодки