Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2240    CE

Tisch-Mischverstärker mit 3 Mikrofon- und 2 Tonträgerein-gängen, Mikrofoneingang 1 mit zuschaltbarer Phantomspeisung und Vorrang über die anderen Eingänge über Sprechtastenkontakt. Lautstärkesteller für jeden Eingang, Bass- und Höhenregler, Summenlautstärkesteller, Signal- und Peak-Anzeige sowie ein Einschalter frontseitig. Tonträgereingänge über je zwei Cinch-Buchsen zum Anschluss von Stereoquellen mit internem Mischen der Stereokanäle zu einem Monosignal, Mikrofoneingang 1 über 5-polige DIN-Buchse mit integriertem Steuereingang, Mikrofoneingänge 2 und 3 über Klinkenbuchsen. Zwei Aufnahmeausgänge über Cinch-Buchsen. Absenkung des Pegels der durch die Vorrangschaltung einstellbar.