Product program / Power Supply / AC Adapter

AD-0910   CE

Netzgerät für eine Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit des Infrarot-Konferenzsystems. Gleichspannungsversorgung über 1,8 m Kabel auf 5,5 mm Gleichspannungsstecker (Typ: RC6705), Pluspol auf innen liegendem Kontakt. 2 m Netzzuleitung mit Kaltgerätestecker.
  Netzspannung: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Ausgang: 9 V=, 1A
Fabrikat: TOA
Typ: AD-0910