Product program / Mixer / Modules

AN-9001

Microphone avec préamplificateur intégré pour absorber les niveaux de bruit ambiant pour le contrôle du volume ambiant par le bruit. Encastrement discret du plafond grâce au déflecteur blanc plat. Borne à vis à 3 broches amovible à l'arrière. Microphone électret sensible avec motif polaire en demi-espace