Product program / Mixer / Modules

AN-9001

Микрофон со встроенным предусилителем для поглощения уровня окружающего шума для регулировки громкости в зависимости от окружающего шума. Удобный потолочный монтаж заподлицо благодаря плоской белой передней панели. Задняя съемная 3-контактная винтовая клемма. Чувствительный электретный микрофон с половинной полярной конфигурацией.