Product program / Accessories / Attenuator

AT-12UPR

100V-Lautstärkesteller für UP-Montage in Standard Schalterdose nach DIN 49037, mit Rahmen passend zum GIRA Schalterprogramm in der Farbe cremeweiß, Nennleistung: 12 W, Pflichtrufrelais zur Überbrückung des Lautstärkestellers
  Fabrikat:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TOA
Typ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AT-12UPR