Product program / Accessories / Attenuator

AT-50UPR

<p class="MsoNormal">100V-Lautstärkesteller für
UP-Montage in Standard Schalterdose nach DIN 49037, mit Rahmen passend zum GIRA
Schalterprogramm in der Farbe cremeweiß, Nennleistung: 50 W, Pflichtrufrelais
zur Überbrückung des Lautstärkestellers

</p><p class="MsoNormal">Fabrikat:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>TOA
Typ:<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>AT-50UPR</p>

<p class="MsoNormal"/>