Product program / Accessories / Attenuator

ATT-100VI

Verzwakkerkaart met transformator voor de zwevende aanpassing van 100-Volt-signalen aan het lijnniveau. De demping is aanpasbaar door het toevoegen van weerstanden. &nbsp; Frequentierespons (typ.): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 Hz... 20 kHz (0/-3 dB) Ingangsspanning: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 V ~. Uitgangsspanning: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,23 V ~. Belastingsimpedantie: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; min 10 kOhm