Product program / Power Supply / Battery Charger

BC-900    CE

Ładowarka do 8 akumulatorów litowo-jonowych systemu konferencyjnego na podczerwień. Wyposażona jest w gniazda zabezpieczające przed błędnym włożeniem baterii, wskaźnik stanu naładowania dla każdego akumulatora z dwukolorową diodą LED - czerwoną sygnalizującą ładowanie i zieloną sygnalizującą pełne naładowanie, czas ładowania maks. 5 godzin dla 8 akumulatorów. Ładowarka posiada również włącznik i zewnętrznie dostępny bezpiecznikiem do szybkiej wymiany w przypadku awarii. Zasilanie poprzez dołączony zasilacz z kablem DC 1,5 m i kablem sieciowym 2 m z wtyczką IEC.