Product program / Power Supply / Battery Charger

BC-920      1CE

Das Batterieladegerät muss ein Schnellladesystem für Lithium-Ionen-Batterien verwenden, 
mit dem bis zu 8 Akkus innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen werden können. 
Das Ladegerät muss in einem robusten Metallgehäuse untergebracht sein. Für jeden Ladeschacht muss eine unabhängige Ladestatusanzeige vorhanden sein, 
die grün leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist, und rot während des Ladevorgangs.
Das Batterieladegerät muss für die Anwendung bei 100-240 V AC geeignet sein, mit 50/60 Hz betrieben werden können. Das Gehäuse ist aus schwarzem Metall gefertigt und hat die Maße 240 (B) x 70 (H) x 115 (T) mm. Das Gewicht soll 1,1 kg betragen.

Der Lithium-Ionen-Akku soll das TOA-Modell BP-900A oder BP-920 sein.

Fabrikat: TOA 
Modell: BC-920