Product program / Power Supply / Battery

BP-900    CE

Литий-ионный аккумулятор должен быть перезаряжаемым и обеспечивать питание постоянного тока для инфракрасного беспроводного конференц-устройства TOA.   Номинальное напряжение: 7,4 В Размеры (Ш x В x Г): 71,6 x 20,4 x 37,6 мм (2,82" x 0,8" x 1,48") Вес: 82 г (0,18 фунта) Инфракрасное беспроводное конференц-устройство должно быть моделью TOA TS-821, TS-822, TS-921 или TS-922. Сопутствующий продукт: Зарядное устройство BC-900/BC-920 производства TOA Corporation Производитель: TOA Модель:  BP-920