Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1030B  EU

Lautsprecher im eleganten Softline-Design, passend in moderne Architektur. Hochwertige 2-Wege Technik im Bassreflexgehäuse inklusive 100V-Übertrager, geeignet als Wandaufbau-, Wandeinbau-, Deckenaufbau-, Deckeneinbaulautsprecher sowie zur Montage auf Lautsprecherstativ, Wandhalterung und Tischstativ optional.12 cm Konustieftöner und 2,5 cm Kalottenhochtöner, abgestimmt für Musikwiedergabe und hohe Sprachverständlichkeit, Drehschalter für Leistungsanpassung und Einstellung auf niederohmigen Betrieb auf der Rückseite der Box, resonanzarmes Gehäuse aus ABS, abnehmbare Metallgitterabdeckung in gleicher Farbe wie das Gehäuse, mit U-Bügel zum beliebigen Neigen und Schwenken.