Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1030B  EU

BS-1030B to mały, 2-drożny głośnik bass-reflex o szerokim zakresie reprodukowanej częstotliwości, do nadawania komunikatów i odtwarzania muzyki. Głośniki BS-1030B mogą być wykorzystywane do zastosowań o wysokiej i niskiej impedancji. Bryzgoszczelna konstrukcja umożliwia montaż pod okapami dachowymi, w miejscach, gdzie głośnik nie jest bezpośrednio narażony na deszcz.