Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1030W  EU

La caja de altavoces con un elegante diseño softline se adapta a la arquitectura moderna. Altavoz de 2 vías de alta calidad en una carcasa bass reflex adecuada para altavoces de pared y techo de montaje empotrado o en superficie con soporte opcional o en un soporte de suelo opcional, incluido un transformador de 100 V, un woofer de cono de
12 cm y un tweeter de cúpula de 2,5 cm diseñados tanto para la reproducción de música como para una alta inteligibilidad, un conmutador giratorio para el ajuste de potencia que incluye una selección de baja impedancia en la parte posterior. Carcasa en ABS de baja resonancia con rejilla metálica extraíble del mismo color que la carrocería, con soportes en U para la inclinación y el giro.